

**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.**

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

**Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости**. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Схема сборки:


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация на панели и профили | | | | |
|  |  |  | Готовая деталь | |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
| 1 | Дно ящика | 4 | 340 | 345 |
| 2 | ДВП | 3 | 943 | 403 |
| 4 | Двери | 1 | 870 | 307 |
| 5 | Двери | 1 | 870 | 307 |
| 6 | Полка | 2 | 394 | 394 |
| 7 | Планки | 3 | 60 | 368 |
| 8 | Планки | 1 | 930 | 100 |
| 9 | Фасад ящика | 4 | 195 | 397 |
| 10 | Перегородки | 1 | 838 | 410 |
| 11 | Перегородки | 1 | 838 | 410 |
| 12 | цоколь | 1 | 50 | 1188 |
| 13 | крыша низ | 1 | 1188 | 410 |
| 14 | крыша | 1 | 1224 | 440 |
| 15 | боковина | 1 | 980 | 410 |
| 16 | боковина | 1 | 980 | 410 |
| 17 | планка | 2 | 1188 | 80 |
| 18 | Планки | 2 | 60 | 1188 |
| 19 | Боковина ящика левая | 4 | 350 | 120 |
| 20 | Боковина ящика правая | 4 | 350 | 120 |
| 21 | Фальш-панель ящика | 4 | 310 | 120 |
| 22 | Задняя панель ящика | 4 | 310 | 120 |
| 23 | Планки | 1 | 930 | 100 |
|  |  |  |  |  |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки | | | |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |  |
| 27 | Направляющие 350мм. | 4 |  |  |
| 31 | Евровинт 6х50 | 50 |  |  |
| 32 | Шуруп 4х16 | 70 |  |  |
| 33 | Стяжка эксцентриковая | 4 |  |  |
| 34 | Стяжка | 6 |  |  |
| 35 | Полкодержатель | 8 |  |  |
| 36 | Шуруп 4х30 | 12 |  |  |
| 37 | Ручка-скоба | 6 |  |  |
| 38 | Петля 180 | 4 |  |  |
|  | Заглушки | 50 |  |  |
|  | Евроключ | 1 |  |  |
|  | Подпятники | 4 |  |  |
|  | Гвозди | 100 |  |  |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой, ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.


Закрепите направляющих на перегородках

Соберите корпус

Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали комода. Прикрутите подпятники.


Прикрепите крышу


Прикрепите планки



Соберите и установите ящики.

Установите фасад и отрегулируйте его.






Установите ящики, полки на место.

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кровать с/г Артемида Люкс



**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.**

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

**Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости**. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Схема сборки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация на панели и профили | | | | |
|  |  |  | Готовая деталь | |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
| 1 | Щит | 3 | 668 | 1600 |
| 2 | Вязки | 6 | 80 | 1600 |
| 3 | Накладка | 1 | 200 | 1550 |
| 4 | Вязки | 2 | 260 | 1600 |
| 5 | Щиток ноги | 1 | 360 | 1650 |
| 6 | Щиток голова | 1 | 850 | 1650 |
| 7 | Царги | 2 | 340 | 2005 |
|  |  |  |  |  |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки | | | |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |  |
| 8 | Евровинт 6х50 | 16 |  |  |
|  | Заглушки | 16 |  |  |
|  | Евроключ | 1 |  |  |
|  | Подпятники | 14 |  |  |
|  | 25 | 8 |  |  |
|  | Гвозди | 28 |  |  |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой,


ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений.

 Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений,


мебель поставляется в разобранном виде в

индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно

 или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

Закрепите шурупами планки и вязки с двух сторон. Закрепите подпятники.

Соберите корпус



Установите щиты

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Тумба с/г Артемида Люкс



**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.**

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

**Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости**. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Схема сборки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация на панели и профили | | | | | | | |
|  |  | | |  | | Готовая деталь | | | |
| Поз. | Наименование | | | Кол-во | | Длина | | | Ширина |
| 1 | Дно ящика | | | 2 | | 340 | | | 345 |
| 2 | Задняя панель ящика | | | 2 | | 310 | | | 120 |
| 3 | Боковина ящика правая | | | 2 | | 350 | | | 120 |
| 4 | Фальш-панель ящика | | | 2 | | 310 | | | 120 |
| 5 | Боковина ящика левая | | | 2 | | 350 | | | 120 |
| 6 | Фасад ящика | | | 2 | | 183 | | | 397 |
| 7 | Цоколь | | | 1 | | 100 | | | 368 |
| 8 | Крыша | | | 1 | | 402 | | | 402 |
| 9 | Вязки | | | 2 | | 368 | | | 100 |
| 10 | Боковина | | | 1 | | 500 | | | 370 |
| 11 | Боковина | | | 1 | | 500 | | | 370 |
| 12 | Вязки | | | 2 | | 368 | | | 100 |
| 13 | Планки | | | 1 | | 60 | | | 368 |
|  |  | | |  | |  | | |  |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки | | | | | | | | |  |
| Поз. | Наименование | | | Кол-во | | Примечание | | |  |
| 14 | Направляющие 350мм. | | | 2 | |  | | |  |
| 18 | Ручка-скоба | | | 2 | |  | | |  |
| 19 | Шуруп 4х16 | | | 16 | |  | | |  |
| 23 | Евровинт 6х50 | | | 22 | |  | | |  |
| 24 | Шуруп 4х30 | | | 8 | |  | | |  |
|  | Заглушки | | | 20 | |  | | |  |
|  | Евроключ | | | 1 | |  | | |  |
|  | Подпятники | | | 4 | |  | | |  |
|  | Гвозди | | | 70 | |  | | |  |
|  | |  |  | |  | |  |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой,

ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений.


 Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений,

мебель поставляется в разобранном виде в


индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно

или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.




Закрепите направляющие на боковинах

Соберите корпус




Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали тумбы. Прикрутите подпятники к тумбе.

Закрепите крышу

.

Соберите ящики




Установите ящики на место.

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф с/г Артемида Люкс



**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.**

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

**Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости**. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема сборки: | | | | | |  |
| Спецификация на панели и профили | | | | |
|  |  |  | Готовая деталь | |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
| 1 | ДВП | 3 | 2065 | 532 |
| 3 | Дно ящика | 2 | 740 | 445 |
| 4 | Дверь | 1 | 1650 | 397 |
| 5 | Двери | 2 | 2050 | 297 |
| 6 | Дверь | 1 | 1650 | 397 |
| 7 | Планки | 2 | 2054 | 100 |
| 8 | Вязки | 2 | 384 | 500 |
| 9 | Боковина | 1 | 2154 | 500 |
| 10 | Цоколь | 1 | 100 | 1568 |
| 11 | Боковина | 1 | 2154 | 500 |
| 12 | Перегородки | 1 | 2038 | 500 |
| 13 | Перегородки | 1 | 2038 | 500 |
| 14 | Крыша | 1 | 1600 | 520 |
| 15 | Крыша низ | 1 | 1568 | 500 |
| 16 | Вязки | 1 | 768 | 500 |
| 17 | Фасад ящика | 2 | 170 | 797 |
| 18 | Полка | 6 | 384 | 480 |
| 19 | Планки | 2 | 60 | 768 |
| 20 | Боковина ящика левая | 2 | 450 | 100 |
| 21 | Боковина ящика правая | 2 | 450 | 100 |
| 22 | Фальш-панель ящика | 2 | 710 | 100 |
| 23 | Задняя панель ящика | 2 | 710 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки | | | |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |  |
| 27 | Направляющие 450мм. | 2 |  |  |
| 31 | Стяжка | 12 |  |  |
| 32 | Евровинт 6х50 | 50 |  |  |
| 33 | Петля 90 гр | 6 |  |  |
| 34 | Петля 180 гр | 6 |  |  |
| 35 | Ручка-скоба | 6 |  |  |
| 36 | Полкодержатель | 32 |  |  |
| 37 | Шуруп 4х16 | 75 |  |  |
| 38 | Шуруп 4х30 | 10 |  |  |
|  | Заглушки | 30 |  |  |
|  | Евроключ | 1 |  |  |
|  | Подпятники | 4 |  |  |
|  | Угол метал с заглушкой | 4 |  |  |
|  | Скалкодержатель | 2 |  |  |
|  | Гвозди | 170 |  |  |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой, ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

Закрепите направляющие и ответные планки петель на планках и перегородках


Соберите корпус







Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали шкафа. Прибейте подпятники к шкафу


Прикрепите планки к боковинам



Соберите ящик

Установите ящики и фасад. Отрегулируете зазоры и положение дверей





Установите ящики и полки.