
Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Комод с/г Люкс



**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.**

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

**Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости**. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Схема сборки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация на панели и профили | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | Готовая деталь | | | | |
| Поз. | | | Наименование | | Кол-во | | | | Длина | Ширина | | | |
| 1 | | | Дно ящика | | 4 | | | | 740 | 345 | | | |
| 2 | | | КРЫША | | 1 | | | | 810 | 400 | | | |
| 3 | | | бОКОВИНА | | 1 | | | | 850 | 400 | | | |
| 4 | | | бОКОВИНА | | 1 | | | | 850 | 400 | | | |
| 5 | | | планка | | 2 | | | | 768 | 100 | | | |
| 6 | | | планка | | 2 | | | | 768 | 100 | | | |
| 7 | | | Фасад ящика | | 4 | | | | 197 | 760 | | | |
| 8 | | | Боковина ящика правая | | 4 | | | | 350 | 140 | | | |
| 9 | | | Задняя панель ящика | | 4 | | | | 710 | 140 | | | |
| 10 | | | Фальш-панель ящика | | 4 | | | | 710 | 140 | | | |
| 11 | | | Боковина ящика левая | | 4 | | | | 350 | 140 | | | |
| 12 | | | ДВП | | 2 | | | | 795 | 395 | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки | | | | | | | | | | | |
| Поз. | Наименование | | | | | Кол-во | | Примечание | | | |
| 15 | Направляющие роликовые 350мм. | | | | | 4 | |  | | | |
| 19 | Евровинт 6х50 | | | | | 24 | |  | | | |
| 20 | Шуруп 25 | | | | | 20 | |  | | | |
| 21 | Шуруп16 | | | | | 60 | |  | | | |
| 22 | Ручка | | | | | 4 | |  | | | |
| 23 | Шуруп 4х25 | | | | | 4 | |  | | | |
|  | Заглушки | | | | | 4 | |  | | | |
|  | Евроключ | | | | | 1 | |  | | | |
|  | Подпятники | | | | | 4 | |  | | | |
|  | Гвозди | | | | | 150 | |  | | | |


Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой, ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

Закрепите направляющих на боковинах


Соберите корпус

Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали комода. Прикрутите подпятники.

Прикрепите крышу




Соберите и установите ящики.



Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кровать с/г Люкс



**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.**

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

**Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости**. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.



Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема сборки:  Спецификация на панели и профили | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | Готовая деталь | | |
| Поз. | Наименование | | Кол-во | | Длина | Ширина | |
| 1 | Вязки | | 6 | | 80 | 1600 | |
| 2 | Царги | | 2 | | 340 | 2005 | |
| 3 | ДСП | | 3 | | 1600 | 668 | |
| 4 | Щиток | | 1 | | 950 | 1650 | |
| 5 | Щиток | | 1 | | 450 | 1650 | |
| 6 | Вязки | | 2 | | 260 | 1600 | |
| 7 | Планки | | 2 | | 450 | 70 | |
| 8 | Планки | | 2 | | 950 | 70 | |
| 9 | Планки | | 2 | | 1684 | 70 | |
|  |  | |  | |  |  | |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки | | | | | | |  | |
| Поз. | | Наименование | Кол-во | Примечание | | |  | |
| 13 | | Евровинт 6х50 | 16 |  | | |  | |
| 10 | | Стяжка эксцентриковая | 22 |  | | |  | |
|  | | Заглушки | 16 |  | | |  | |
|  | | Евроключ | 1 |  | | |  | |
|  | | Подпятники | 14 |  | | |  | |
|  | | Шуруп 25 | 8 |  | | |  | |
|  | | Гвозди | 28 |  | | |  | |
|  | |  |  |  | | |  | |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой, ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений.  Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

Закрепите шурупами планки и вязки с двух сторон. Закрепите подпятники.

Соберите корпус. Прикрутите планки к щиткам




Установите щиты

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Тумба с/г Люкс



**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.**

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

**Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости**. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Схема сборки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Спецификация на панели и профили | | | | | |  |  |  | Готовая деталь | | | Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина | | 1 | Дно ящика | 1 | 340 | 345 | | 2 | ДВП | 1 | 303 | 395 | | 3 | Фальш-панель ящика | 1 | 310 | 80 | | 4 | Боковина | 1 | 340 | 400 | | 5 | Фасад ящика | 1 | 147 | 360 | | 6 | Боковина ящика левая | 1 | 350 | 80 | | 7 | Вязки | 1 | 368 | 380 | | 8 | Задняя панель ящика | 1 | 310 | 80 | | 9 | Боковина | 1 | 340 | 400 | | 10 | Боковина ящика правая | 1 | 350 | 80 | | 13 | Планки | 2 | 368 | 100 | | 14 | Крыша | 1 | 402 | 402 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки | | | | | Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание | | 15 | Направляющие роликовые 350мм. | 1 |  | | 19 | Шуруп 16 | 15 |  | | 20 | Шуруп 25 | 4 |  | | 21 | Стяжка эксцентриковая | 4 |  | | 22 | Ручка | 1 |  | | 23 | Евровинт 6х50 | 18 |  | |  | Заглушка | 18 |  | |  | Евроключ | 1 |  | |  | подпятники | 4 |  | |  | Гвозди | 40 |  | | | | | |  |
|  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой,

ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений.


 Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений,


мебель поставляется в разобранном виде в

индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно


или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

Соберите ящик

Закрепите направляющие на боковинах



Соберите корпус




Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали тумбы. Прикрутите подпятники к тумбе.

Закрепите крышу



.

Установите ящики на место

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф купе с/г Люкс



**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.**

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

**Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости**. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема сборки:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Спецификация на панели и профили | | | | | |  |  |  | Готовая деталь | | | Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина | | 2 | ДВП | 2 | 2065 | 648 | | 3 | Створки | 2 | 2038 | 650 | | 4 | Полка | 3 | 626 | 510 | | 5 | Вязки | 2 | 626 | 510 | | 6 | Поперечина | 1 | 2038 | 510 | | 7 | Боковина | 1 | 2154 | 570 | | 8 | Боковина | 1 | 2154 | 570 | | 9 | Вязки | 1 | 1268 | 500 | | 10 | Крыша | 1 | 1300 | 590 | | 11 | Цоколь | 1 | 100 | 1268 | | 16 | Планка | 1 | 1300 | 70 | | | | | |  |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки | | | |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |
| 23 | Евровинт 6х50 | 24 |  |
| 24 | Полкодержатель | 12 |  |
|  | Заглушки | 24 |  |
|  | Евроключ | 1 |  |
|  | Ручки | 2 |  |
|  | Подпятники | 4 |  |
|  | Скалкодержатель | 2 |  |
|  | колеса купе круглые | 4 |  |
|  | Уголок маленький | 2 |  |
|  | Уголок большой | 2 |  |
|  | Шуруп 16 | 22 |  |
|  | Гвозди | 110 |  |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой, ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.





Соберите корпус

Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали шкафа. Прибейте подпятники к шкафу



Установите полки и створки.



Прикрепите планку.