Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Комод с/г Стелла



**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.**

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

**Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости**. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.


Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Схема сборки:


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация на панели и профили | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | Готовая деталь | | | |
| Поз. | Наименование | | Кол-во | | Длина | | Ширина | |
| 1 | Дно ящика | | 4 | | 740 | | 345 | |
| 2 | ЛДВП | | 2 | | 395 | | 795 | |
| 3 | Боковина ящика правая | | 4 | | 350 | | 140 | |
| 4 | Боковина ящика левая | | 4 | | 350 | | 140 | |
| 5 | Фасад ящика | | 4 | | 197 | | 797 | |
| 6 | Задняя панель ящика | | 4 | | 710 | | 140 | |
| 7 | Фальш-панель ящика | | 4 | | 710 | | 140 | |
| 8 | планка | | 2 | | 768 | | 100 | |
| 9 | планка | | 2 | | 768 | | 100 | |
| 10 | БОКОВИНА | | 1 | | 900 | | 370 | |
| 11 | БОКОВИНА | | 1 | | 900 | | 370 | |
| 12 | цоколь | | 1 | | 100 | | 768 | |
| 13 | КРЫША | | 1 | | 810 | | 400 | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки | | | | | | |  | |
| Поз. | Наименование | | Кол-во | | Примечание | |  | |
| 14 | Евровинт 6х50 | | 28 | |  | |  | |
| 15 | Направляющие 350мм. | | 4 | |  | |  | |
| 19 | Шуруп 4х16 | | 40 | |  | |  | |
| 21 | Ручка | | 8 | |  | |  | |
| 26 | Шуруп 4х25 | | 12 | |  | |  | |
|  | Заглушки | | 20 | |  | |  | |
|  | Евроключ | | 1 | |  | |  | |
|  | Подпятники | | 4 | |  | |  | |
|  | Гвозди | | 150 | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | |  | |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой, ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.





Закрепите направляющих на боковинах

Соберите корпус

Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали комода. Прикрутите подпятники.

Прикрепите крышу




Соберите и установите ящики.

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кровать с/г Стелла



**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.**

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

**Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости**. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Схема сборки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация на панели и профили | | | | | |
|  |  |  | Готовая деталь | |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
| 1 | Щит | 3 | 668 | 1400 |
| 2 | Вязки | 6 | 80 | 1400 |
| 4 | Вязки | 2 | 260 | 1400 |
| 5 | Щиток ноги | 1 | 550 | 1450 |
| 6 | Щиток голова | 1 | 850 | 1450 |
| 7 | Царги | 2 | 340 | 2005 |
|  |  |  |  |  |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки | | | |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |  |
| 8 | Евровинт 6х50 | 16 |  |  |
|  | Заглушки | 16 |  |  |
|  | Евроключ | 1 |  |  |
|  | Подпятники | 14 |  |  |
|  | Шуруп 4х25 | 12 |  |  |
|  | Гвозди | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой,


ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений.

 Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений,


мебель поставляется в разобранном виде в

индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно

 или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

Закрепите шурупами планки и вязки с двух сторон. Закрепите подпятники.

Соберите корпус



Установите щиты

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Тумба с/г Стелла



**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.**

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

**Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости**. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Схема сборки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация на панели и профили | | | | |  |
|  |  |  | Готовая деталь | |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |  |
| 1 | ДВП | 1 | 395 | 395 |  |
| 2 | Дно ящика | 2 | 340 | 345 |  |
| 3 | Фасад ящика | 1 | 197 | 397 |  |
| 4 | Фальш-панель ящика | 2 | 310 | 140 |  |
| 5 | Задняя панель ящика | 2 | 310 | 140 |  |
| 6 | Фасад ящика | 1 | 197 | 397 |  |
| 7 | Цоколь | 1 | 100 | 368 |  |
| 8 | Планка | 2 | 368 | 100 |  |
| 9 | Боковина | 1 | 500 | 370 |  |
| 10 | Крыша | 1 | 402 | 402 |  |
| 11 | Планка | 2 | 368 | 100 |  |
| 12 | Боковина ящика левая | 2 | 350 | 140 |  |
| 13 | Боковина ящика правая | 2 | 350 | 140 |  |
| 14 | Боковина | 1 | 500 | 370 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки | | | |  |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |  |  |
| 17 | Направляющие 350мм. | 2 |  |  |  |
| 20 | Евровинт 6х50 | 18 |  |  |  |
| 22 | Ручка 96 | 2 |  |  |  |
| 23 | Шуруп 4х25 | 8 |  |  |  |
| 24 | Шуруп 4х16 | 16 |  |  |  |
|  | Заглушки | 10 |  |  |  |
|  | Евроключ | 1 |  |  |  |
|  | Подпятники | 4 |  |  |  |
|  | Гвозди | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой,

ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений.


 Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!


Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений,

мебель поставляется в разобранном виде в


индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно

или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.


Соберите ящик

Закрепите направляющие на боковинах

Соберите корпус




Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали тумбы. Прикрутите подпятники к тумбе.

Закрепите крышу

.


Установите ящики на место



Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф с/г Стелла



**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.**

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

**Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости**. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема сборки:  Спецификация на панели и профили | | | | |
|  |  |  | Готовая деталь | |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
| 1 | Вязки | 1 | 768 | 500 |
| 2 | БОКОВИНА | 1 | 2154 | 500 |
| 3 | Планки | 1 | 60 | 768 |
| 4 | ДВП | 3 | 2065 | 532 |
| 7 | Дверь | 1 | 2050 | 397 |
| 8 | ВЯЗКА | 1 | 1568 | 500 |
| 9 | цоколь | 1 | 100 | 1568 |
| 10 | ПЕРЕГОРОДКА | 1 | 2038 | 500 |
| 11 | ПЕРЕГОРОДКА | 1 | 2038 | 500 |
| 13 | Дверь | 1 | 2050 | 397 |
| 14 | ВЯЗКА | 2 | 384 | 500 |
| 15 | Дверь | 1 | 2050 | 397 |
| 16 | Дверь | 1 | 2050 | 397 |
| 18 | ПОЛКА | 6 | 384 | 480 |
| 19 | КРЫША | 1 | 1600 | 520 |
| 21 | БОКОВИНА | 1 | 2154 | 500 |
|  |  |  |  |  |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки | | | |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |  |
| 27 | Ручка | 4 |  |  |
| 29 | Петля | 12 |  |  |
| 31 | Евровинт 6х50 | 32 |  |  |
| 32 | Полкодержатель | 24 |  |  |
|  | Заглушки | 20 |  |  |
|  | Евроключ | 1 |  |  |
|  | Подпятники | 4 |  |  |
|  | Скалкодержатель | 2 |  |  |
|  | Шуруп 4х16 | 56 |  |  |
|  | Гвозди | 150 |  |  |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой, ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.




Закрепите ответные планки петель на боковинах

Соберите корпус



Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали шкафа. Прибейте подпятники к шкафу

Установите полки

Установите фасад и отрегулируете зазоры и положение дверей (см.выше)