***Комплектность метизов, фурнитуры***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование | Кол-во | Внешний вид |
| 1 | Опора мебельная регулируемая | 8 |  |
| 2 | Направляющая шариковая 400мм | 2 |  |
| 3 | Стяжка М7\*50 | 55 |  |
| 4 | Ключ комфирмат | 1 |  |
| 5 | Заглушка для конфирмата | 34 |  |
| 6 | Шкант 8х35 | 8 |  |
| 7 | Шуруп 4х16 | 40 |  |
| 8 | Шуруп 3х20 | 30 |  |
| 9 | Стяжка эксцентриковая | 8 |  |
| 10 | Гвоздь  | 150 |  |
| 11 | Полкодержатель | 12 |  |
| 12 | Труба для одежды d 25мм | 1 |  |
| 13 | Флянец для трубы | 2 |  |
| 14 | Стопор мебельный | 4 |  |
| 15 | Направляющая верхняя | 1 |  |
| 16 | Направляющая нижняя | 1 |  |

Дата упаковки изделия 23.08.2021

# **Инструкция по сборке**

***и эксплуатации***



(Мебель бытовая предназначена для хранения)

***Шкаф-купе СН-118.01-01 (02, 03)***

***Размеры 1200 х 2200 х 620 мм***

|  |
| --- |
| ***ЗАПРЕЩАЕТСЯ!****Контакт с водой поверхностей изделия, а также**воздействие горячего пара и огня, расположение в* *непосредственной близости от нагревательных приборов* |

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

 Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток, молоток, шуруповерт., измерительная рулетка.

При эксплуатации мебели **запрещается**:

- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 75%;

- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

 **Изделие упаковывается в 4 пакета**.

**Последовательность сборки**

 Разложите детали на ровной поверхности.

 В стенки боковые **3, 4** ицоколь **11, 12** в нижнюю часть вбейте опоры мебельные при помощи молотка. По наметкам прикрутите направляющие шариковые при помощи шурупа 4х16 в стенку боковую **3** и перегородку **5**. Согласно схеме сборки при помощи стяжек и ключа комфирмата соедините детали **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.** Далее необходимо измерить и выровнять диагональ собранного корпуса шкафа во избежание перекоса при помощи измерительной рулетки. При помощи гвоздей и шурупов 3х20 закрепите заднюю стенку **19, 20, 21**, используя стыковочный профиль для ДВП**.** Установите трубу для одежды, используя флянец и шуруп 4х16, по наметкам в боковой стенке **4** и перегородке **5**. Установите полки **17** на полкодержатели , которые необходимо закрепить в отверстия d5мм в боковую стенку **3** и перегородку **5**

 Произведите сборку ящиков.

Согласно схеме сборки соедините стенки боковые **13, 14**  со стенкой задней **15** при помощи стяжек. В стенки боковые **13, 14** в отверстия Ø8мм вбейте шканты В фасад **16** в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика. Соедините корпус ящика с фасадом **16.**  В отверстия Ø15мм стенок боковых **13, 14** вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В паз фасада **16** установите дно ящика **18**. К нижним кромкам стенок боковых **13, 14** изадней стенке **15**  необходимо крепить при помощи гвоздей дно ящика **18**. К стенкам боковым **13, 14**  по наколкам прикрутите шариковые направляющие шурупами 4\*16. Установите ящики в корпус шкафа.

Произведите установку дверей шкафа-купе по схеме.

 Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки, если в этом есть необходимость. Используйте заглушку для стяжки.

 ***Схема сборки корпуса шкафа-купе***



***Схема сборки ящиков***



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Наименование элемента** | **Габаритные размеры, мм** | **Кол-во, шт** | **№ пакета** |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** |
| 1 | Крыша | 1202 | 620 | 16 | 1 | ***2п*** |
| 2 | Дно | 1168 | 600 | 16 | 1 | ***2п*** |
| 3 | Боковая стенка правая | 2184 | 600 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 4 | Боковая стенка левая | 2184 | 600 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 5 | Перегородка | 1780 | 500 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 6 | Царга | 676 | 200 | 16 | 1 | ***2п*** |
| 7 | Полка верхняя | 1168 | 500 | 16 | 1 | ***2п*** |
| 8 | Перегородка верхняя | 302 | 500 | 16 | 1 | ***2п*** |
| 9 | Полка | 676 | 500 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 10 | Полка | 476 | 500 | 16 | 2 | ***2п*** |
| 11 | Цоколь | 1168 | 70 | 16 | 2 | ***1п*** |
| 12 | Цоколь | 468 | 70 | 16 | 1 | ***2п*** |
| 13 | Боковая стенка ящика правая | 400 | 118 | 16 | 2 | ***1п*** |
| 14 | Боковая стенка ящика левая | 400 | 118 | 16 | 2 | ***1п*** |
| 15 | Задняя стенка ящика | 418 | 118 | 16 | 2 | ***2п*** |
| 16 | Фасад ящика | 470 | 137 | 16 | 2 | ***2п*** |
| 17 | Полка съёмная | 474 | 498 | 16 | 3 | ***2п*** |
| 18 | Дно ящика | 448 | 405 | 3 | 2 | ***2п*** |
| 19 | Задняя стенка | 1198 | 324 | 3 | 1 | ***2п*** |
| 20 | Задняя стенка | 1802 | 498 | 3 | 1 | ***1п*** |
| 21 | Задняя стенка | 1802 | 348 | 3 | 2 | ***1п*** |
| 22 | Дверь | 2054 | 590 | 35 | 2 | ***3-4п*** |
|  | Комплект фурнитуры |
|  | Руководство по эксплуатации |

***Схема установки дверей шкафа-купе***

Установка верхней направляющей



Нижняя направляющая сдвинута относительно верхней направляющей в глубину шкафа на 16мм



Заводим верх двери в нужный паз верхней направляющей до предела и устанавливаем колесами роликов в паз нижней направляющей, опустив дверь.

С каждой стороны двери в нижнем отверстии находится регулировочный винт, при помощи шестигранного ключа на 4мм необходимо при необходимости выровнять двери по высоте, добиваясь плотного прилегания профилей ручек к боковым стенкам шкафа.

