
Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая Машенька 2



**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.**

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

**Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости**. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.


Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Схема сборки:


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация на панели и профили | | | | |
|  |  |  | Готовая деталь | |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
| 1 | Дно ящика | 1 | 340 | 395 |
| 2 | Боковина ящика левая | 1 | 400 | 80 |
| 3 | Вязки | 1 | 368 | 420 |
| 4 | Задняя панель ящика | 1 | 310 | 80 |
| 5 | Боковина ящика правая | 1 | 400 | 80 |
| 6 | Боковина | 1 | 800 | 420 |
| 7 | Боковина | 1 | 800 | 420 |
| 8 | Вязки | 1 | 368 | 420 |
| 9 | Планки | 1 | 368 | 100 |
| 10 | Планки | 1 | 368 | 100 |
| 11 | Фальш-панель ящика | 1 | 310 | 80 |
| 12 | Зад.Стенка | 4 | 1468 | 120 |
| 13 | Планки | 2 | 100 | 1200 |
| 14 | Подзеркальник | 1 | 1168 | 400 |
| 15 | Фасад ящика | 1 | 147 | 397 |
| 16 | Крыша | 1 | 1200 | 250 |
| 17 | Цоколь | 1 | 100 | 368 |
| 18 | Боковина | 1 | 2084 | 420 |
| 19 | Крыша | 1 | 800 | 440 |
| 20 | Боковина | 1 | 2084 | 420 |
| 21 | Цоколь | 2 | 100 | 768 |
| 22 | Вязки | 2 | 768 | 420 |
| 23 | Дверь | 1 | 1580 | 397 |
| 24 | Вязки | 1 | 768 | 420 |
| 25 | Дверь | 1 | 1580 | 397 |
| 26 | Дверь | 1 | 397 | 397 |
| 27 | Дверь | 1 | 397 | 397 |
| 28 | Боковина | 2 | 500 | 420 |
| 29 | Планки | 1 | 768 | 100 |
| 30 | Крыша | 1 | 400 | 440 |
| 31 | Дверь | 1 | 397 | 397 |
| 32 | Дверь | 1 | 797 | 397 |
| 33 | Крыша | 1 | 800 | 440 |
| 34 | Планки | 1 | 768 | 100 |
| 35 | ДВП | 2 | 1995 | 395 |
| 36 | ДВП | 1 | 395 | 795 |
| 37 | ДВП | 1 | 695 | 395 |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой, ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки | | | |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |
| 38 | Направляющие 400мм. | 1 |  |
| 42 | Евровинт 6х50 | 50 |  |
| 43 | Ручка | 8 |  |
| 44 | Шуруп 4х25 | 30 |  |
| 45 | Петля для накладной двери | 14 |  |
| 46 | Шуруп 4х16 полукр | 90 |  |
|  | Заглушки | 50 |  |
|  | Евроключ | 1 |  |
|  | Навесы простые | 4 |  |
|  | Подпятники | 12 |  |
|  | Крючки | 4 |  |
|  | Кронштейн | 1 |  |
|  | Выдвижная | 1 |  |
|  | Гвозди | 80 |  |




Закрепите ответные планки петель на боковинах


Соберите корпус шкафа

Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали шкафа. Прибейте подпятники к шкафу.




Установите фасад и отрегулируете зазоры и положение дверей (см.выше)


Соберите корпус тумбы Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали тумбы. Прибейте подпятники к тумбе




.


Прикрутите крышу тумбы.

Соберите ящик.



Установите фасад и отрегулируете зазоры и положение дверей (см.выше)




Соберите корпус тумбы


Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали тумбы. Прибейте подпятники.




Установите фасад и отрегулируете зазоры и положение дверей (см.выше)



Соедините зад. стенки с планками.



Соедините крышу с подзеркльником.

Прикрепите собранную конструкцию с помощью навесов к стене.