
Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Тумба с/г Гармония



**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.**

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

**Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости**. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Схема сборки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация на панели и профили | | | | |
|  |  |  | Готовая деталь | |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
| 1 | ДВП | 1 | 395 | 395 |
| 2 | Планка | 1 | 368 | 370 |
| 3 | Цоколь | 1 | 100 | 368 |
| 4 | Планка | 2 | 368 | 100 |
| 5 | крыша | 1 | 402 | 402 |
| 6 | Дверь | 1 | 397 | 397 |
| 7 | Боковина | 1 | 500 | 370 |
| 8 | Боковина | 1 | 500 | 370 |
|  |  |  |  |  |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки | | | |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |  |
| 12 | Евровинт 6х50 | 10 |  |  |
| 13 | Петля | 2 |  |  |
| 14 | Шуруп 4х25 | 4 |  |  |
| 15 | Ручка | 1 |  |  |
|  | Заглушки | 10 |  |  |
|  | Евроключ | 1 |  |  |
|  | Подпятники | 4 |  |  |
|  | Шуруп 4х16 | 8 |  |  |
|  | Гвозди | 40 |  |  |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой,

ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений.


 Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений,


мебель поставляется в разобранном виде в

индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно


или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.



Закрепите ответные планки петель на боковинах




Соберите корпус




Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали тумбы. Прикрутите ноги к тумбе.

Закрепите крышу



.


Установите фасад и отрегулируете зазоры и положение дверей (см.выше)



Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кровать с/г Гармония



**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.**

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

**Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости**. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Схема сборки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация на панели и профили | | | | | |
|  |  |  | Готовая деталь | |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
| 1 | Щит | 3 | 668 | 1400 |
| 2 | Вязки | 6 | 80 | 1400 |
| 4 | Вязки | 2 | 260 | 1400 |
| 5 | Щиток ноги | 1 | 450 | 1450 |
| 6 | Щиток голова | 1 | 900 | 1450 |
| 7 | Царги | 2 | 340 | 2005 |
|  |  |  |  |  |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки | | | |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |  |
| 8 | Евровинт 6х50 | 16 |  |  |
|  | Заглушки | 16 |  |  |
|  | Евроключ | 1 |  |  |
|  | Подпятники | 14 |  |  |
|  | Шуруп 25 | 8 |  |  |
|  | Гвозди | 28 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой,


ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений.

 Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений,


мебель поставляется в разобранном виде в

индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно

 или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

Закрепите шурупами планки и вязки с двух сторон. Закрепите подпятники.

Соберите корпус




Установите щиты

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Трюмо с/г Гармония



**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.**

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

**Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!


Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости**. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема сборки:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Спецификация на панели и профили | | | | | |  |  |  | Готовая деталь | | | Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина | | 1 | Дно ящика | 2 | 290 | 345 | | 2 | Боковина ящика правая | 2 | 350 | 90 | | 3 | Боковина ящика левая | 2 | 350 | 90 | | 4 | Задняя панель ящика | 2 | 260 | 90 | | 5 | Фасад ящика | 2 | 147 | 347 | | 6 | Фальш-панель ящика | 2 | 260 | 90 | | 7 | Дверь | 1 | 480 | 347 | | 8 | Дверь | 1 | 480 | 347 | | 9 | Подзеркальник | 1 | 800 | 700 | | 10 | Вязки | 1 | 300 | 495 | | 11 | Крыша | 1 | 1200 | 400 | | 12 | Цоколь | 2 | 100 | 318 | | 13 | Боковина | 1 | 730 | 370 | | 14 | Боковина | 1 | 730 | 370 | | 15 | Боковина | 1 | 730 | 370 | | 16 | Боковина | 1 | 730 | 370 | | 17 | Вязки | 2 | 318 | 370 | | 18 | Планка | 4 | 318 | 100 | | 19 | полка | 2 | 318 | 350 | | 20 | ДВП | 2 | 630 | 345 | |  |  |  |  |  | | Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки | | | |  | | Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |  | | 23 | Направляющие350мм. | 2 |  |  | | 27 | Евровинт 6х50 | 36 |  |  | | 28 | Полкодержатель | 8 |  |  | | 29 | Шуруп 4х25 | 12 |  |  | | 30 | Шуруп 4х16 | 40 |  |  | | 31 | Ручка | 4 |  |  | | 33 | Петля | 4 |  |  | |  | Заглушки | 36 |  |  | |  | Евроключ | 1 |  |  | |  | Подпятники | 8 |  |  | |  | Гвозди | 50 |  |  | | | | |  | |
|  |  |  |  | |


Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой, ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

Закрепите ответные планки петель и направляющих на боковинах





Соберите корпус

Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали трюмо. Прибейте подпятники к трюмо.

Прикрепите подзеркальник к крыше трюмо


Установите зеркало на корпус и закрепите .





Соберите и установите ящики на место.

Установите и отрегулируете зазоры и положение дверей (см.выше)



Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф с/г Гармония



**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.**

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

**Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости**. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Схема сборки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация на панели и профили | | | | |
|  |  |  | Готовая деталь | |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
| 1 | Дно ящика | 3 | 340 | 445 |
| 2 | Фальш-панель ящика | 3 | 310 | 100 |
| 3 | Фасад ящика | 2 | 172 | 397 |
| 4 | Боковина ящика правая | 3 | 450 | 100 |
| 5 | Боковина ящика левая | 3 | 450 | 100 |
| 6 | Задняя панель ящика | 3 | 310 | 100 |
| 7 | Дверь | 1 | 2050 | 397 |
| 8 | Дверь | 1 | 2050 | 397 |
| 9 | Дверь | 1 | 1523 | 397 |
| 10 | Фасад ящика | 1 | 172 | 397 |
| 11 | Перегородки | 1 | 2038 | 500 |
| 12 | Крыша | 1 | 1200 | 520 |
| 13 | Вязки | 1 | 768 | 500 |
| 14 | Перегородки | 1 | 501 | 500 |
| 15 | Боковина | 1 | 2154 | 500 |
| 16 | Боковина | 1 | 2154 | 500 |
| 17 | Цоколь | 1 | 100 | 1168 |
| 18 | Вязки | 1 | 1168 | 500 |
| 19 | Полка | 3 | 384 | 480 |
| 20 | Вязки | 1 | 384 | 500 |
| 21 | ДВП | 3 | 2065 | 398 |
|  |  |  |  |  |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки | | | |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |  |
| 24 | Направляющие 450мм. | 3 |  |  |
| 28 | Евровинт 6х50 | 40 |  |  |
| 29 | Полкодержатель | 12 |  |  |
| 30 | Ручка | 6 |  |  |
| 31 | Петля | 9 |  |  |
| 32 | Шуруп 4х16 | 90 |  |  |
| 33 | Шуруп 3х16 | 10 |  |  |
|  | Заглушки | 30 |  |  |
|  | Евроключ | 1 |  |  |
|  | Подпятники | 4 |  |  |
|  | Кляймер | 10 |  |  |
|  | Скалкодержатель | 2 |  |  |
|  | Шуруп 4х30 | 10 |  |  |
|  | Гвозди | 150 |  |  |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой, ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.


Закрепите направляющие и ответные планки петель на боковинах и перегородках


Соберите корпус



Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали шкафа. Прибейте подпятники к шкафу



Соберите и установите ящики.

Установите фасад и отрегулируете зазоры и положение дверей

