Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уголок школьника 6



**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.**

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

**Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости**. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Схема сборки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация на панели и профили | | | | |
|  |  |  | Готовая деталь | | |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | | Ширина |
| 1 | Дно ящика | 3 | 340 | | 295 |
| 2 | двп | 1 | 545 | | 395 |
| 3 | Боковина ящика левая | 3 | 300 | | 90 |
| 4 | Фасад ящика | 3 | 167 | | 360 |
| 5 | Фальш-панель ящика | 3 | 310 | | 90 |
| 6 | крыша | 1 | 400 | | 240 |
| 7 | прикрытие | 1 | 340 | | 1150 |
| 8 | прикрытие | 1 | 282 | | 400 |
| 9 | Боковина | 1 | 710 | | 368 |
| 10 | планка | 2 | 368 | | 100 |
| 11 | Боковина ящика правая | 3 | 300 | | 90 |
| 12 | прикрытие | 1 | 104 | | 784 |
| 13 | зад. щит | 1 | 928 | | 400 |
| 14 | крыша | 1 | 1200 | | 256 |
| 15 | Вязки | 1 | 1184 | | 240 |
| 16 | боковина | 1 | 250 | | 240 |
| 17 | боковина | 1 | 250 | | 240 |
| 18 | боковина | 1 | 928 | | 240 |
| 19 | боковина | 1 | 250 | | 240 |
| 20 | зад. щит | 1 | 1048 | | 400 |
| 21 | столешница | 1 | 800 | | 1200 |
| 22 | боковина | 1 | 250 | | 224 |
| 23 | боковина | 1 | 250 | | 240 |
| 24 | Вязки | 1 | 1184 | | 240 |
| 25 | планка | 2 | 368 | | 100 |
| 26 | Цоколь | 1 | 60 | | 368 |
| 27 | Боковина | 1 | 590 | | 368 |
| 28 | Крыша | 1 | 1184 | | 380 |
| 29 | Дверь | 1 | 243 | | 387 |
| 30 | Дверь | 1 | 243 | | 387 |
| 32 | Боковина | 1 | 590 | | 380 |
| 33 | Задняя панель ящика | 3 | 310 | | 90 |
| 34 | Боковина | 1 | 590 | | 380 |
|  |  |  |  | |  |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки | | | | |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание | |  |
|  | Винт М6х10 | 10 |  | |  |
|  | Шуруп 4х16 | 16 |  | |  |
| 37 | Направляющие 350мм. | 3 |  | |  |
| 40 | Евровинт 6х50 | 82 |  | |  |
| 41 | Шуруп 4х16 | 18 |  | |  |
| 42 | Ручка | 5 |  | |  |
| 43 | Шуруп 3,5х16 | 60 |  | |  |
| 44 | Шуруп 4х25 | 12 |  | |  |
|  | уголок | 5 |  | |  |
|  | гвозди | 70 |  | |  |
|  | подпятники | 8 |  | |  |
|  | Евроключ | 1 |  | |  |
|  | Заглушки | 80 |  | |  |
|  | Петли | 4 |  | |  |
|  | | | | |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой,

ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений.


 Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!


Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений,


мебель поставляется в разобранном виде в

индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно


или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.



Закрепите направляющие и ответные планки петель на боковинах




Соберите тумбу





Установите заднюю стенку тумбы. Внимание: Проверить диагонали тумбы.


Прибейте подпятники


Соберите ящики.


Соберите верхний модуль





Соедините верхний модуль с крышей тумбы

Прикрутите крышу к тумбе

Соберите стол



Соедините стол и верхний модуль.

Прикрутите прикрыте.

Установите ящики и фасад.

