
# **Инструкция по сборке**

***и эксплуатации***

**(Мебель бытовая предназначена для хранения)**



***Комод «Интерио\_1» СН-111.04***

***Размеры 914 х 454 х 764 мм***

|  |
| --- |
| ***ЗАПРЕЩАЕТСЯ!***  *Контакт с водой поверхностей изделия, а также*  *воздействие горячего пара и огня, расположение в*  *непосредственной близости от нагревательных приборов* |

Регистрационный номер декларации о соответствии **ЕАЭС** **№ BY/112 11.01.ТР025 018 03166**

Дата регистрации декларации о соответствии **20.09.2017**

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока).

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией, обратив внимание на обозначение деталей. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток, молоток.

При эксплуатации мебели **запрещается**:

- контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;

- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

**Изделие упаковывается в 1 пакет**.

**Последовательность сборки**

Разложите детали на ровной поверхности.

В стенки боковые **2,3** и цоколя **5** в нижнюю часть, вбейте опору мебельную.

Возьмите шариковую направляющую, выдвиньте как показано на рисунке, при выдвижении нажмите на пластмассовый рычажок (поз.2), для полного выдвижения центрального полозка, в стенки боковые **2,3** по наколкам прикрутите шариковые направляющие.

Согласно схеме сборки при помощи стяжек и ключа комфирмата соедините стенки боковые **2,3**, стенку горизонтальную **4**, цоколя **5** и соединилки **6,7.**

Прибейте при помощи молотка и гвоздей стенку заднюю **8.**

Установите крышку **1** на корпус. В соединилки **6,7,** через сквозные отверстия при помощи шурупов 4\*30 прикрутите крышку **1**.



Произведите сборку ящиков, как показано на рисунке.


Согласно схеме сборки соедините стенки боковые **9,10**  со стенкой задней **11** и соединилкой **14** при помощи стяжек. В пазы установить дно ящика **13.** В фасад **12**, в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты. Соедините корпус ящика с фасадом **12**. В отверстия Ø15мм, стенок боковых **9,10** и соединилки **14**, вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В стенки боковые **9,10** понаколкамприкрутите направляющие шурупами 4\*16. Прикрутите ручку (с внутренней стороны фасада под шуруп, вставьте шайбу пластиковую). Установите ящики в корпус комода (одновременно вставляя правый и левый полозок в выдвинутую направляющую в корпусе комода, при задвигании ящика должен прозвучать двойной щелчок, иначе ящик установлен неправильно).

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте шурупы, стяжки, если в этом есть необходимость.

**Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.**

***Схема монтажа шариковых направляющих***

****** 

***Схема сборки комода***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Наименование элемента** | **Габаритные размеры, мм** | | | **Кол-во, шт** | **№ пакета** |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** |
| 1 | Крышка | 914 | 454 | 16 | 1 |  |
| 2 | Стенка боковая | 748 | 448 | 16 | 1 |  |
| 3 | Стенка боковая | 748 | 448 | 16 | 1 |  |
| 4 | Стенка горизонтальная | 878 | 448 | 16 | 1 |  |
| 5 | Цоколь | 878 | 70 | 16 | 2 |  |
| 6 | Соединилка | 878 | 80 | 16 | 1 |  |
| 7 | Соединилка | 878 | 80 | 16 | 1 |  |
| 8 | Стенка задняя | 337 | 907 | 3,2 | 2 |  |
| 9 | Стенка ящика левая | 150 | 400 | 16 | 3 |  |
| 10 | Стенка ящика правая | 150 | 400 | 16 | 3 |  |
| 11 | Стенка ящика задняя | 150 | 820 | 16 | 3 |  |
| 12 | Фасад ящика | 216 | 872 | 16 | 3 |  |
| 13 | Дно ящика | 834 | 397 | 3,2 | 3 |  |
| 14 | Соединилка | 384 | 80 | 16 | 3 |  |
|  | Комплект фурнитуры | | | | | |
|  | Руководство по эксплуатации | | | | | |